(재)경북테크노파크 공고 제 2025-506호

xEV 보호차체 충돌안전을 위한 기업지원 수혜기업 모집 통합공고

xEV 보호차체 분야 중소·중견 기업의 신시장 진입 및 성장 기반을 확립하기 위하여 다음과 같이「기업지원 사업」을 공고하오니 관심 있는 업체들의 많은 참여 바랍니다.

2025년 5월 26일

(재)경북테크노파크원장

1. 지원목적

◦ xEV 보호차체 분야 기업의 최신기술동향 파악 및 연구개발에 대한 방향 설정에 기여

※ xEV 보호차체: 전기차 차체/섀시 부품

◦ 본 사업을 통해 구축되는 인프라를 활용한 애로기술 지원을 통하여 지역 xEV차량 부품산업의 기술력 및 기술 경쟁력 확보

◦ Man to Man 형식의 밀착형 전문가 매칭을 통해 애로기술을 진단하고 기술개발 방향 및 방법 설정 지원

2. 지원내용

가. 지원대상

◦ xEV 보호차체 분야 기업 및 개발 진행 중인 기업

◦ xEV 보호차체 분야 부품 관련 전후방 사업 연관 기업

◦ 자동차 및 연계가능 제조업 중 xEV 보호차체 분야 시장에 진입하고자 하는 기업

※ 그 외 평가위원회에서 xEV 보호차체산업 관련 업종으로 인정할 경우 지원 가능

나. 지원규모 및 기간

◦ 지원기간 : 아래 분야별 지원기간 참조

- 시제품 제작 : 2025.07.01.~2025.10.30.

- 설계/해석, 시험분석 : 연간 상시 지원

◦ 분야별 지원사업 : [표 1] 지원내용 및 범위 참조

※ 과제 접수 및 평가 일정, 지원규모 등은 상황에 따라 조정될 수 있음

[표 1] 지원 내용 및 범위

지원대상	지원 프로그램	주 요 내 용	지원기관
xEV 보호차체 모듈품/ 단품	시제품 제작 지원	⚫ 지원규모 - 지원금 15,000천원 ⚫ 지원내용 - xEV 보호차체 분야의 사업화를 위한 시제품 제작 지원 ※ 본 사업을 통해 구축한 장비활용시 우대 (세부 장비 내역은 별첨1 자료 참조)	GBTP1(3건) GITC2(2건) KITECH3(1건)
	설계해석지원	⚫ 지원내용 - 기구축 및 신규구축 장비 활용 유망기술/제품 개발에 필요한 설계/전산해석지원 등 ※ 신규 구축 장비 내역은 별첨1 자료 참조 ※ 담당자와 사전 협의 필수	GBTP(6건) KITECH(3건)
	시험평가지원	⚫ 지원내용 - 지원기관의 기구축 및 신규구축 장비를 활용한 시험평가 지원 ※ 신규 구축 장비 내역은 별첨1 자료 참조 ※ 담당자와 사전 협의 필수	GBTP(14건) GITC(10건) KITECH(4건)

* 지원금은 VAT 포함 금액이며, 별도의 기업부담금은 발생하지 않음.

1) GBTP: 경북테크노파크 미래차부품기술센터, 2) GITC: 경북IT융합산업기술원, 3) KITECH: 한국생산기술연구원 대경본부

다. 지원자격

◦ xEV 보호차체 분야 부품 제조기업

◦ 시제품 제작 지원은 기업당 1개만 신청가능

◦ 설계해석/시험평가지원은 지원프로그램 간 중복하여 신청/수행 가능함

라. 지원조건

◦ 수혜기업에 지원금을 직접 지급하지 않고 사업주체 기관인 (재)경북테크노파크/한국생산기술연구원, 경북IT융합산업기술원에서 사업비를 공급기관에 직접 지급하며 그 결과물을 수혜기업이 지원 받도록 함

◦ 지원건수 및 지원금은 선정평가 결과에 따라 변경될 수 있음

◦ 적절한 지원 대상기업이 없을 경우, 선정하지 않을 수도 있음

마. 지원 제외 대상

[지원 적합성 관련]

◦ 본 사업과 동일한 내용으로 타 기관 또는 타 지원사업에서 지원 받았거나 기 지원과제와 중복이 확인될 경우

◦ 지원 분야 및 지원 자격이 상이하거나 해당이 없는 경우

◦ 접수 마감일 기준, 정부기관 및 지자체로부터 사업 제재 중인 경우

◦ 접수 마감일 기준, 휴업 또는 폐업 중인 기업인 경우

◦ 제조업이 없는 단순 유통업, 간이과세자는 지원취지에 부합하지 않으므로 지원 대상에서 제외함

◦ 접수기간 내에 제출서류가 미비하거나, 신청 방법 이외의 방법으로 제출하는 경우

◦ 기타 본 사업에 적합하지 않다고 판단되는 경우

[재무 건전성 관련]

◦ 최근 2년 연속 부채비율 1,000% 이상 또는 유동비율 50% 이하 해당시 제외

◦ 국세·지방세 등 체납처분을 받은 경우

◦ 최근 회계년도 말 결산감사 의견이 “의견거절 또는 부적정”인 경우

마. 평가절차

◦ 서면 또는 발표 평가를 실시하며, 각 평가과정에서 기준 미달 시 지원 제외될 수 있음

※ 평가 절차는 신청기업에 한해 추후 안내 계획

◦ 접수기한 2주 내외로 평가를 실시하며, 선정여부를 기업에 통보함

1		신청방법

신청자격

◦ xEV 보호차체 분야 기업 및 개발 진행 중인 기업

◦ xEV 보호차체 분야 전후방 사업 연관 기업

◦ 자동차 및 연계가능 제조업 중 xEV 보호차체 분야 시장에 진입하고자 하는 기업

신청방법

◦ 지원신청서를 작성하여 공통첨부서류와 함께 경북테크노파크 홈페이지 공고문 내 신청

※ 접수는 마감일까지 도착분에 한하여 유효하며, 사업담당자에게 접수 여부 확인 필수

□ 추진절차

단 계		수행 방법			비 고
지원공고	:	홈페이지, 이메일 등을 통한 공고			경북TP → 기업
기업수요상담 및 신청서 접수	:	홈페이지에서 관련 양식 다운로드 후 작성 제출			기업 ↔ 경북TP
현장점검	:	신청 기업 대상 현장점검			경북TP
선정평가	:	수혜기업 선정을 위한 선정평가			경북TP
I-Tube 등록 및 협약	:	계획서 최종검토 I-Tube 등록 및 협약			경북TP ↔ 기업
지원 시행	:	지원사업 수행			경북TP ↔ 기업
결과보고서 제출 및 비용지급	:	결과보고서 제출 결과 평가 후 비용지급			기업→ 경북TP

2		접수 및 문의처

신청서 교부 및 접수

◦ 제출기간

지원프로그램	제출기간	제출 방법
시제품제작	2025.06.13.(금) 18:00까지	경북테크노파크 홈페이지 공고문 내 신청
설계해석/ 시험평가	상시 접수	경북테크노파크 홈페이지 공고문 신청 또는 기관별 담당자 이메일 접수

◦ 제출서류

구분	제출서류
1	기업용 지원 신청서 원본 1부 [서식 1]
2	사업자등록증 사본 1부, 2024년 재무제표 사본 1부, 견적서 또는 비교견적서 1부

유의사항

◦ 아래의 경우는 지원 대상에서 제외됨

- 접수기간 내에 신청서 및 첨부 서류를 제출하지 않고 추후 개별로 제출하는 경우

- 공고한 신청서 이외의 양식으로 신청서를 제출하는 경우

- 신청내용이 허위로 작성된 경우

- 기타 본 사업에 적합하지 않다고 판단되는 경우

◦ 제출된 서류는 일절 반환하지 않음

◦ 협약 시, 필요에 따라 담당기관에 방문을 요청할 수 있음

□ 기관별 담당자 및 문의처

◦ (재)경북테크노파크 미래차부품기술센터

-임정식 연구원 TEL : 053-802-2456, E-mail : jslim@gbtp.or.kr, FAX : 053-802-2403

◦ 경북IT융합산업기술원

-정상훈 선임연구원 TEL : 053-245-5014, E-mail : shjung@gitc.or.kr, FAX : 053-289-4021

◦ 한국생산기술연구원 대경본부

-이성윤 선임연구원 TEL : 053-580-0196, E-mail : yunskills@kitech.re.kr, FAX : 053-580-0120

3		별첨1. 기구축 장비 현황

순번	국문 장비명 (영문 장비명)	주요사양 / 활용범위
1	xEV 보호차체 가상설계해석 클라우드 서버 (Virtual Design Analysis Clud Server for xEV Protective Body) xEV 보호차체 가상설계해석 고속연산시스템 (Virtual Design Analysis high Speed Calculation Equipment for xEV Protective Body)	- 클러스터 관리 서버 - 작업 의뢰/작업 자동화 플랫폼 - 가상충돌CAE프로그램 - LS Dyna 128Core - 클라우드 지원 시스템 : 이지플랫폼 → EASY.GBTP.or.kr
		전산해석
3	비접촉 xEV 보호차체 3차원 역설계 시스템 (Non-Contact xEV Protective Body 3D reverse design System)	- 정밀스캐너-블루레이저 타입 - 정확도 : 0.025mm - 데이터 : 1,800,000개/sec(30라인) - 폴리곤, CAD 등의 파일형식 역설계 프로그램
		3D 스캔 및 역설계
4	xEV 보호차체 고출력 접촉식 와이어헤드 레이저 접합시스템 (xEV Protective Body High Power Contact Wirehead Laser Welding System)	- Max power : 8kW(2in1) - Head : 와이어 접촉식 - Robot : 6축 150kg, 3.1m
		레이저 용접
5	xEV 보호차체 조립성능평가 시스템 (xEV Protective Body Assembly Assessment System)	- 2400x2400x900 수밀/기밀수조 - 현미경 : 0.5um의 정확도 - 비커스 경도계 : max 1000gf - 시편 컷팅기
		수밀시험/ 시편단위 전처리 및 시편단위 시험

※ 기타 장비 관련 세부 사양은 담당자 문의